Article-type

Alignements architecturaux

Fiche thématique concernée

[Qualité des zones à bâtir](https://www.vs.ch/documents/23442489/37197485/C20_FICHE_Qualite_FR.pdf)

Proposition d’articles-type à intégrer au RCCZ

*(surlignage = à adapter par la commune)*

Art. xx Alignements architecturaux

1. Le caractère obligatoire de l’alignement est précisé dans le plan (plan d’affectation des zones ou plan d’affectation spécial).
2. Les retraits de x mètres aux alignements facultatifs sont autorisés.
3. Les alignements architecturaux s’appliquent également aux constructions souterraines.
4. Des saillies aux alignements sont admises pour autant que la longueur et la profondeur de chaque élément ne dépasse pas respectivement x et x mètres.

**Service(s) responsable(s)**

|  |  |
| --- | --- |
| Service(s) | Coordonnées |
| Service du développement territorial (SDT) | Avenue du Midi 18CP 6701951 Sion027 606 32 50sdt-dre@admin.vs.ch<https://www.vs.ch/web/sdt/>  |

Validation et versions

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date | Version | Validation et modifications |
| Août 2021 | 1.0 | Version initiale |
| 18 mars 2025 | 2.0 | Validation du/des service(s) responsable(s) |
| Avril 2025 | 2.0 | Mise à jour 2025 |